Описание: Термометр сопротивления платиновый 100П, модель 015, класс допуска В, с трехпроводной схемой соединений, длина монтажной части 1000 мм 
ДТС015-100П.В3.120  ДТС015-100П.В3.1000   ДТС015-100П.В3.100   ДТС015-100П.В2.800  ДТС015-100П.В2.80
Термопреобразователи Овен  ДТС015-100П.В3.120  ДТС015-100П.В3.1000   ДТС015-100П.В3.100   ДТС015-100П.В2.800  ДТС015-100П.В2.80 (датчики температуры) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика.
Характеристики 
D=8 мм 
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
100П
Модель
015
Длина монтажной части
80мм; 100мм; 120мм; 800мм; 1000мм
Класс допуска
B
Условное давление
10МПа
Показатель тепловой инерции
Не более 10…30с
Сопротивление изоляции
Не менее 100 МОм
Количество чувствительных элементов
1шт.
Схема внутренних соединений проводников
Трехпроводная
Исполнение сенсора относительно корпуса
Изолированный
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая
Материал защитной арматуры
Сталь 12Х18Н10Т
Степень защиты
IP54