Описание: Термометр сопротивления платиновый 100П, модель 015, класс допуска A, с трехпроводной схемой соединений, длина монтажной части 80 мм 
ДТС015-100П.А3.80 ДТС015-100П.А3.630  ДТС015-100П.А3.500 ДТС015-100П.А3.400 ДТС015-100П.А3.320 ДТС015-100П.А3.250 ДТС015-100П.А3.2000 ДТС015-100П.А3.200 ДТС015-100П.А3.160 ДТС015-100П.А3.120 ДТС015-100П.А3.1000 ДТС015-100П.А3.100 
Термопреобразователи Овен ДТС015-100П.А3.80 ДТС015-100П.А3.630  ДТС015-100П.А3.500 ДТС015-100П.А3.400 ДТС015-100П.А3.320 ДТС015-100П.А3.250 ДТС015-100П.А3.2000 ДТС015-100П.А3.200 ДТС015-100П.А3.160 ДТС015-100П.А3.120 ДТС015-100П.А3.1000 ДТС015-100П.А3.100 (датчики температуры) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика.
Характеристики 
D=8 мм 
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
100П
Модель
015
Длина монтажной части
80 мм; 630мм; 500мм; 400мм; 320мм; 250мм; 200мм; 100мм; 120мм; 160мм; 1000мм; 2000мм
Класс допуска
A
Условное давление
10МПа
Показатель тепловой инерции
Не более 10…30с
Сопротивление изоляции
Не менее 100 МОм
Количество чувствительных элементов
1шт.
Схема внутренних соединений проводников
Трехпроводная
Исполнение сенсора относительно корпуса
Изолированный
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая
Материал защитной арматуры
Сталь 12Х18Н10Т
Степень защиты
IP54