Описание: Датчик температуры воздуха с типом сенсора Рt100, модель 125, классом допуска В, двухпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 80 мм 
ДТС125-РТ100.В2.100 ДТС125-РТ100.В2.80  ДТС125-РТ100.В2.120
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры воздуха Овен  ДТС125-РТ100.В2.100 ДТС125-РТ100.В2.80  ДТС125-РТ100.В2.120 (датчики температуры воздуха) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика.
Характеристики 
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
Рt100
Модель
125
Выходной сигнал
Сопротивление
Длина погружной части
80мм; 100мм; 120мм
Диапазон рабочих температур
-50..100°C
Класс допуска
B
Схема внутренних соединений проводников
Двухпроводная
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая, стандартная