Описание: Датчик температуры воздуха с типом сенсора 100П, модель 125Л, увеличенной коммутационной головкой, классом допуска В, четырехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм 
ДТС125Л-100П.В4.60; ДТС125Л-100П.В3.60; ДТС125Л-100П.В2.60
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры воздуха Овен  ДТС125Л-100П.В4.60; ДТС125Л-100П.В3.60; ДТС125Л-100П.В2.60 (датчики температуры воздуха) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика.
Характеристики 
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
100П
Модель
125Л
Выходной сигнал
Сопротивление
Длина погружной части
60мм
Диапазон рабочих температур
-50..125°C
Класс допуска
B
Схема внутренних соединений проводников
Четырехпроводная
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая, увеличенная