Описание: Датчик температуры воздуха с типом сенсора 50М, модель 125Л, увеличенной коммутационной головкой, классом допуска В, двухпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 80 мм 
Техническое описание
Документация
ДТС125Л-50М.В4.80; ДТС125Л-50М.В3.80; ДТС125Л-50М.В2.80
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры воздуха Овен  ДТС125Л-50М.В4.80; ДТС125Л-50М.В3.80; ДТС125Л-50М.В2.80
(датчики температуры воздуха) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика.
Характеристики 
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
50М
Модель
125Л
Выходной сигнал
Сопротивление
Длина погружной части
80мм
Диапазон рабочих температур
-50..125°C
Класс допуска
B
Схема внутренних соединений проводников
Двухпроводная
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая, увеличенная