Описание: Датчик температуры воздуха с типом сенсора Рt100, модель 125Л, увеличенной коммутационной головкой, классом допуска B, четырехпроводной схемой соединений, длиной монтажной части 60 мм 
ДТС125Л-РТ100.В4.60 ДТС125Л-РТ100.В3.60 ДТС125Л-РТ100.В2.60
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры воздуха Овен  ДТС125Л-РТ100.В4.60 ДТС125Л-РТ100.В3.60 ДТС125Л-РТ100.В2.60 (датчики температуры воздуха) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика.
Характеристики 
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
Рt100
Модель
125Л
Выходной сигнал
Сопротивление
Длина погружной части
60мм
Диапазон рабочих температур
-50..125°C
Класс допуска
В
Схема внутренних соединений проводников
Четырехпроводная
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая, увеличенная