Описание: Датчик температуры воздуха с типом сенсора 50М, модель 3005, классом допуска В, четырехпроводной схемой соединений 
ДТС3005-50М.В4; ДТС3005-50М.В2
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры воздуха Овен  ДТС3005-50М.В4; ДТС3005-50М.В2 (датчики температуры воздуха) предназначены для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (например, пар, газ т.п.), неагрессивных к материалу корпуса датчика.
Характеристики 
Номинальная статическая характеристика (НСХ)
50М
Модель
3005
Выходной сигнал
Сопротивление
Диапазон рабочих температур
-50..100°C
Класс допуска
B
Схема внутренних соединений проводников
Четырехпроводная
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая, стандартная