Описание: Термопреобразователь модель 3194, чувствительный элемент Pt100, класс допуска В, трехпроводная схема соединений, длина монтажной части 50 мм, 120мм, 200мм, 250мм, длина кабельного вывода 2 мм 
ДТС3194-РТ100.В3.50/2 ДТС3194-РТ100.В3.250/2 ДТС3194-РТ100.В3.200/2 ДТС3194-РТ100.В3.120/2
Термопреобразователи Овен  ДТС3194-РТ100.В3.50/2 ДТС3194-РТ100.В3.250/2 ДТС3194-РТ100.В3.200/2 ДТС3194-РТ100.В3.120/2 (датчики температуры) предназначены для систем отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC).
Характеристики 
Чувствительный элемент
Pt100
Модель
3194
Длина монтажной части
50 мм, 120мм, 200мм, 250мм
Длина кабельного вывода
2мм
Степень защиты
IP67
Диапазон рабочих температур
-50…120°С
Погрешность измерения
(0,3+0,005|t|)°С
Класс допуска
B
Схема внутренних соединений проводников
Трехпроводная